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一、商务要求

1、本次招标采购项目：郑州市管城回族区外国语学校商都校区触控一体机采购项目
2、本项目最高限价：737000元
3、本项目是否专门面向中小企业采购：是
4、本项目项目属性：货物采购
5、投标报价应包含：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。
6、交货地点：采购人指定地点
7、供货期：签订合同后20天（日历天）内完成
8、付款方式：供货完毕，经验收合格后30个工作日内一次性支付。
9、质保期：3年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
10、包装和运输：
本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
11、保险：货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
12、质量要求：合格，符合国家相关验收规范标准。
[bookmark: _GoBack]13、履约验收： 自行组织，供应商提出验收申请之日起7个工作日内组织验收。
14、售后服务：在质保期或保修期内，提供运维服务，凡正常使用出现故障，投标人应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。
 投标人对3年质保期满后对质保期外的设备系统出现故障时的服务承诺及处理方法应在响应文件中明确。
投标人若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标人违约。
15、所需货物要求：
投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
检测的标准依据国家有关规定执行。
所投核心产品必须生产厂家在中国设有技术服务机构。
除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。
16、中标人在接到郑州市管城区政府采购中心的中标通知书后，与采购人根据招标文件的条款和投标文件的承诺签订合同。
17、采购人在项目达到合同要求后，要组织专业人员对此进行验收，填写验收证明。









二、技术要求

1、货物清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	触控一体机（智能交互黑板）
	22
	套

	2
	无线扩音系统
	22
	套

	3
	壁挂展台
	22
	套

	4
	智能教鞭
	22
	支

	5
	教学软件
	22
	套

	6
	信发系统
	22
	套

	7
	系统集成
	22
	套



2、具体参数要求
招标文件在以下技术要求中指出的工艺、参数、型号、尺寸、质量仅作为说明并没有限制性，供应商可以在投标文件中选用同类替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术要求中规定的标准。本项目核心产品为：触控一体机
	序号
	货物名称
	参数要求
	数量

	1
	触控一体机（智能交互黑板）
	一、硬件
1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤122mm。
2、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。
3、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。
4、整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
5、整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），≤12s可快速开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
6、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。
7、从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。
8、整机内置2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。
9、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。
10、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
11、整机支持无线连接智能笔、领夹麦进行本地扩音，无需连接外置接收器硬件。
12、整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触显示部分可点亮屏幕。
13、整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡。
14、屏幕采⽤≤3mm防眩钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，莫氏硬度≥7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
15、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
16、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
17、整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。
18、整机内置非独立广角高清摄像头，像素不小于5000万，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。
19、整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
20、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进⾏管理。
21、整机书写触控延迟≤25ms。
22、整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
23、整机支持通过机器序列号定向进行软件OTA升级。
24、整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。
25、整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
26、采用抽拉内置式模块化电脑： CPU性能≥I5，内存≥ 8GB DDR4。硬盘≥256GB SSD固态硬盘，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
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	2
	无线扩音
系统
	一、音箱
1、内置2.0声道功率放大器，具有数字式短路保护装置确保产品稳定性和安全性。
2、内置高低音音调电路，人声更加清晰通透，方便教学。
3、具有≥2路线路输入接口。
4、每只音箱具有≥1个6.5寸低音喇叭和≥1个3寸高音喇叭。
5、烤漆防护罩铁网；标配壁挂安装配件，安装简单。
6、额定音频输出功率：≥30W
7、频响范围：70Hz-20kHz（±3dB）
8、信噪比：≥82dB（A计权）
9、最大声压级：≥101dB
10、音箱灵敏度：≥89dB
二、麦克风
▲1、麦克风主体长宽≤30mm，领夹采用硅胶材质，麦克风主体与磁吸领夹一体式设计，磁吸夹无丢失风险。
2、麦克风内置NFC模块，无线麦克风开机后，触碰接收主机对频区域即可完成对频，对频完成后自动锁频，杜绝串频风险。
3、采用2.4GHz自适应跳频技术，支持48KHz/24bit无损音质传输，确保人声清晰饱满，低中高频均衡，还原度高。
▲4、单台接收主机可实现两支无线麦克风同时使用，实现师生互动。支持≥3套系统在相邻教室同时使用互不干扰。
▲5、麦克风含≤2个按键，侧面按键支持电源开关与静音功能；正面按键支持语音指令功能：按住正面语音指令按键可通过语音指令对一体机、智慧黑板、电脑等设备中打开或关闭已下载的常用软件、幻灯片放映、PPT上下翻页等功能。
6、单次充满电可连续使用≥6小时。放入充电仓可通过POG PIN进行充电，并可在软件内查看麦克风实时电量、在位状态、音量等信息。
▲7、麦克风可通过内置红、绿、黄三色LED灯清晰指示对频、使用、静音、充电、低电量、断频等状态。
▲8、麦克风具有归还提醒功能，麦克风被带离使用区域后，麦克风发出蜂鸣声即刻提醒。
9、音频延时：≤16ms
10、拾音范围：≥50cm
11、频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz (±3dB)
12、信噪比：≥81dB
13、失真度：<1% (100Hz - 20kHz)
14、无线距离：室内>20米，户外>30米（稳定无断续）
15、连续使用时间：≥6小时
16、充电时间：≤1.5-2小时
17、整机重量：≤12g
三、AI接收主机
▲1、麦克风无线接收主机、AI音频处理器、双麦充电仓一体式设计。接收主机前面板带透明窗可查看麦克风充电状态，顶部内置双充电槽，翻盖保护罩可开合。
2、整机采用壁挂式外观设计、背部具有≥4个壁挂孔位。
▲3、接收主机内置AI降噪与AI反馈抑制算法，无需调试可做到：
完全消除课堂稳态噪声，降噪深度≥30dB（如风扇、建筑噪音等持续噪音）
完全消除非稳态噪声，降噪深度≥30dB（敲击、摩擦、跌落等突发噪音）
▲4、接收主机内置喇叭，支持对开机、对频指引、音量调节、麦克风归还提醒等进行中文语音播报。
▲5、接收主机具有≥1路3.5mm立体声课件输入、≥1路3.5mm混合输出、≥1路3.5mm独立语音输出、≥1路USB语音控制接口，可同时满足本地扩声、远程录播及PC语音控制需求。
6、可通过PC软件，实时查看麦克风电量、在位状态，调节音量、音效模式（清亮/标准/浑厚），并设置智能提示模式开关。
▲7、接收主机前面板采用触摸式音量“+、-”键，且音量加减时主机内置喇叭具有中文语音播报。接收主机前面板配备红绿双色状态指示灯，清晰显示对频、连接、语音识别、音量调节等状态。
8、无线制式：2.4GHz 自适应跳频
9、频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz
10、AI降噪深度：≥30dB（支持稳态与非稳态噪声）
11、反馈抑制增益提升：≥12dB
12、电源输入：DC 12V/1A
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	3
	壁挂展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。
3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。
4.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
5.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
6.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。
7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
8.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。
9.打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。
10.▲支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
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	4
	智能教鞭
	1.笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm。
2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
3.▲直径≤3mm；支持电容触控设备书写，书写最小精度2mm；
4.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
5.支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。
6.支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；
7.支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能
8.内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h，连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时；
9.支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式；
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	5
	教学软件
	1.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间。
2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4.接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。
5.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。
6.编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。
8.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可直接在备课界面下存储至个人云空间，无需导出转存，便于后续使用。
9.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 
10.具备交互表格功能，课件可自由插入表格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学
11.提供柱状图、折线图等互动图表，每类图表预置四种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。
12.平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整，提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。
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	6
	信发系统
	1.支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含：使用率、软件使用情况、网址访问情况。
2.支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况。
3.支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。
4.支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。
5.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。
6.支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。
7.支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式；支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称。
8.支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师。支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数；支持查看设备异常情况；支持查看设备所有待执行的指令信息；支持远程修改设备关联信息。
9.支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；其中锁屏指令支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁、普通/极速锁屏模式；支持设置锁屏壁纸用于校园文化宣传；支持跑马灯、全局弹窗、桌面常驻通知3种类型的文本消息推送；支持定向传输多个超过50MB的文件至不同设备；支持开启/关闭指定设备的倒计日服务；支持批量设置设备音量；支持远程操作和控制设备；支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看指令执行实时状态、设备操作日志，包含设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。
10.支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理及快速转让高级管理员，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式；支持设置在自定义时间段内自动升级设备辅助管理软件、开启/关闭自动升级后自动关机服务、开启/关闭限制旧版本覆盖安装的安全服务；支持启用/禁用管家身份验证服务，包含扫码验证、复杂密码验证服务。支持记录并回看管理员的操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容。
11.支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份。
12.支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。
13.▲支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。
14.▲支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
15.支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。
16.支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。
17.支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。
18.▲支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。
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	7
	系统集成
	PVC 白线槽、音箱支架及其他必需线材满足需要且提供。要求安装流程合理，布局美观尽可能减少讲台占用宽度。 提供免费的设备运输、安装（学校将网络、电源接至黑板处，由供应商负责接通设备网络、电源）、培训、调试服务。
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