采购需求
一、商务要求

1、本次招标采购项目：郑州市管城回族区外国语学校商都校区空调采购项目

2、本项目最高限价：649500元

3、本项目是否专门面向中小企业采购：否

4、本项目项目属性：货物采购

5、投标报价应包含：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。

6、交货地点：郑州市管城回族区外国语学校商都校区

7、供货期：合同签订后15个日历天内完成交货安装调试

8、付款方式：乙方安装调试完毕后通知甲方验收，甲方在项目通过验收后5 个自然日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

9、质保期：整机保修6年。

10、包装和运输：

本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

11、保险：货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

12、质量要求：合格，符合国家相关验收规范标准。

13、履约验收： 自行组织，供应商提出验收申请之日起 7 个工作日内组织验收。

14、售后服务：

整机质保期6年（自验收合格之日起计算）。

质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场免费维修。

质保期内因质量问题产生的维修费用（含配件费、人工费、交通费等）由供应商承担。

质保期满后，供应商须提供终身有偿维修服务，配件按厂家供货价，服务费半价。

15、所需货物要求：

投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

检测的标准依据国家有关规定执行。

所投核心产品必须生产厂家在中国设有技术服务机构（如专业实验室等）。

除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。

16、中标人在接到郑州市管城区政府采购中心的中标通知书后，与采购人根据招标文件的条款和投标文件的承诺签订合同。

17、采购人在项目达到合同要求后，要组织专业人员对此进行验收，填写验收证明。

二、技术要求

1、货物清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	分体变频柜式空调（3匹挂机）
	107
	台

	2
	分体变频分体变频柜式空调（5匹柜机）
	4
	台


2、具体参数要求

招标文件在以下技术要求中指出的工艺、参数、型号、尺寸、质量仅作为说明并没有限制性，供应商可以在投标文件中选用同类替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术要求中规定的标准。本项目核心产品为:分体变频柜式空调(3匹挂机）。
	序号
	货物名称
	参数要求
	数量

	 1
	分体变频挂式空调（3匹挂机）
	1.电源：220V～ 50Hz

2.额定制冷量：≥7300W

3.额定制热量：≥9590W

4.额定制冷消耗功率：≤2190W

5.额定制热消耗功率：≤3500W

6.全年能源消耗效率（APF）：≥4.0 W/W

7.能效等级：不低于GB 21455-2019规定的二级能效

8.循环风量：≥1150 m³/h

9.制冷剂：R32

10.噪音最大值（室内机）：≤48dB(A)；噪音最大值（室外机）：≤59dB(A)

11.外机质量≥42Kg
12.具备自动除霜功能

13.产品须通过国家强制性产品认证（3C认证）
	107台

	 2
	分体变频分体变频柜式空调（5匹柜机）
	1.电源：380V 3N～ 50Hz

2.额定制冷量：≥12000W

3.额定制热量：≥14000W

4.额定制冷消耗功率：≤3600W

5.额定制热消耗功率：≤4100W

6.全年能源消耗效率（APF）：≥4.0 W/W

7.能效等级：不低于GB 21455-2019规定的二级能效

8.循环风量：≥2000 m³/h

9.制冷剂：R32

10.噪音最大值（室内机）：≤50dB(A)；噪音最大值（室外机）：≤62dB(A)

11.外机质量≥82Kg
12.具备自动除霜功能

13.产品须通过国家强制性产品认证（3C认证）
	4台


以上全部空调属于财政部、国家发展改革委文件规定的强制节能产品，须提供有效的中国节能产品认证证书扫描件以及该产品在中国政府采购网或全国认证认可信息公共服务平台上查询到的相应网页截图。否则按无效投标文件处理。

以上全部空调属于《强制性产品认证目录》中的产品，须提供有效的中国国家强制性产品认证证书（简称CCC认证证书或3C认证证书）扫描件以及该产品在全国认证认可信息公共服务平台上查询到的相应网页截图。否则按无效投标文件处理。

