第三章  采购人需求及技术要求
一、项目基本情况

新政务服务中心家具采购项目:包括办公桌椅、引导台、等候区沙发、文件柜等家具。
二、不允许负偏离的实质性要求和条件
1、采购服务的类型、数量

2、合同履行期限：自合同签订之日起20日历天交货完毕。
3、质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足采购人要求；
4、交货地点：郑东新区商鼎路与七里河北路交叉口西北角；
5、质保期：自货物验收合格之日起5年。
6、付款方式：合同签订后按合同总金额支付30%的预付款，货物交付验收合格后支付至最终结算总金额的95%，余款在验收合格1年后付清。（最终结算总金额以实际交货验收数量据实结算）
三、技术参数指标
	办公家具清单

	序号
	货物名称
	材质说明
	单位
	数量
	尺寸（所有货物尺寸允许偏差在±5mm范围）
	备注

	1
	办公桌
	1.主材：采用ENF级板材，防水、阻燃、耐磨、耐酸碱；

★1.1三聚氰胺板：符合GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T17657-2022、GB/T4897-2015、JC/T2039-2010标准，甲醛释放量＜0.01mg/m³，耐高温性能测定检测结果试件表面无出现裂纹，抗细菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌〉98.99%，抗细菌耐久性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌98.99%，抗霉菌性能达到0级，抗霉菌耐久性能达到0级。（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
2.封边：采用≥2mmABS3D激光镭射同色封边工艺，耐干热、耐磨、耐老化。

★2.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023标准，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级。（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）

★2.2封边采用环保热熔胶：符合GB18583-2008标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯实测结果均为未检出，总挥发性有机物实测结果均为未检出；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
3.五金：阻尼铰链、静音滑轨、防锈锁具。

★3.1防锈锁具符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，牢固度6项检验结果均为符合，中性盐雾试验（NSS）：盐雾试验样品经≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
4.下架：采用壁厚≥1.5mm方形钢管，表面静电粉末喷涂；
5.桌屏：≥8mm 厚胶板桌屏（≥10mm扪布桌屏、工位可选项）；
6.配置：台面设置铝合金线盒，桌底配固定柜，可直接安装插座面板与弱电模块。

★6.1铝合金线盒：符合GB/T10125-2021标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：≥9级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
★6.2螺丝：符合GB/T10125-2021、GB/T3325-2024、GB/T6461-2002标准，外观性能金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，中性盐雾（NSS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：≥9级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
	套
	182
	（双人位）1515W*2400D*750Hmm
	

	2
	办公转椅（核心产品）
	1.面材：网布，透气、耐磨、耐老化，

★1.1阻燃抗菌布料：符合GB18401-2010、FZ/T 73023-2006标准，抗菌效果抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥95%，甲醛含量检测结果为未检出，PH值检测结果为6.8～8.5，耐汗渍、耐水色、耐干摩擦色牢度碱检测结果为4-5，可分解致癌芳香胺染料二十四项检测结果均为未检出；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
2.泡绵：采用阻燃海棉，无刺激性气味、无污染，长期不变形且座感舒适。
★3.扶手：3D升降PU扶手：符合GB/T32487-2016标准；塑料材料理化性能耐老化性室内用：500h、室外用：1000h外观颜色变色评级≥3级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
4.底盘：多段式倾仰机构，可倾仰可锁定；
6.气杆：气压棒，升降自如无声响。

★6.1四级惰性气压棒：符合GB/T29525-2013、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准。密封性能好，耐高低温性能气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤4%。经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10/----。经≥48h乙酸盐雾（ASS）试验后，1dm²内锈点个数为0，耐腐蚀等级为10级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
7.五星脚：尼龙五星脚架；
8.椅轮：尼龙PA轮，活动自如；
	把
	364
	585*645*1115/1210mm
	

	3
	皮质圆凳
	1.面料：选用加厚纳帕纹西皮，皮面手感细腻，良好的韧性和弹性，抗摩擦系数高；
2.内架：使用经烘干除虫及四面刨光的实木硬方；
3.海绵：采用阻燃海棉，无刺激性气味、无污染；
★4.脚垫采用ABS塑料：符合GB/T32487-2016标准，塑料材料理化性能：耐老化性室内用:500h室外用:1000h外观颜色变色评级≥3级；
	把
	167
	Φ450*480mm
	

	4
	三人位长条沙发
	1.面材：西皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，游离甲醛含量不得检出。。
2.海棉：采用阻燃海棉，无刺激性气味、无污染，长期不变形且座感舒适。
3.框架：框架采用实木框架，基材采用实木硬方。
★4.脚架：钢管：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，乙酸盐雾（AASS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
	套
	151
	2100*800*850Hmm
	

	5
	弓形椅
	1.椅背：背网采用高弹性特网，背部运用Y字型椅框设计，形成双层背框，为背部提供强有力的支撑，分散肩部和腰部的压力。

1.1阻燃抗菌布料：符合GB18401-2020、FZ/T 73023-2006标准，抗菌效果抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥95%，甲醛含量检测结果为未检出，PH值检测结果为6.8～8.5，耐汗渍、耐水色、耐干摩擦色牢度碱检测结果为4-5，可分解致癌芳香胺染料二十四项检测结果均为未检出。
2.腰靠：升降调节腰靠，满足不同身高、体型人群使用需求
3.扶手：固定T型扶手，采用材质，对手臂有力支撑
4.座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑，采用阻燃海棉，无刺激性气味、无污染，长期不变形且座感舒适。
5.半架：采用Q195钢管制成，壁厚≥1.8mm，喷塑金属脚架；

5.1钢管：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，乙酸盐雾（AASS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级
	把
	78
	635*500*970mm
	

	6
	沙发
	1.面材：采用水性皮，经防虫、防腐处理，耐磨性强，透气性好；
2.填充物：泡绵
★3.框架：框架采用松木实木：符合GB/T 3324-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 35601-2024标准，木材含水率达到8%~16.1%，可接触的实木部件中五氯酚实测结果为未检出，苯、甲苯、二甲苯检测结果均为未检出，总挥发性有机化合物≤20μg/m³；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
4.沙发脚架：钢管：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，乙酸盐雾（AASS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
	件
	2
	2040*900*815mm
	

	7
	沙发座椅
	1.面材：采用水性皮，经防虫、防腐等工序处理，耐磨性强，透气性好；
2.填充物：泡绵
3.框架：框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.沙发脚架：钢管：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，乙酸盐雾（AASS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
	件
	4
	720*720*H780mm
	

	8
	茶几
	1.主材：为高档磨砂岩板，二层采用西皮扪木板工艺。
2.封边：采用≥2mm封边条：

2.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023标准，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级；
2.2封边采用环保热熔胶：符合GB18583-2008标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯实测结果均为未检出，总挥发性有机物实测结果均为未检出；
3.脚架：采用西皮扪木板工艺；
	个
	2
	1200*600*450mm
	

	9
	三门更衣柜
	1.基材：1级冷轧钢板，厚度≥0.7mm；

★1.1冷轧钢板：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
2.五金：铝合金防撞拉手、防锈锁具

★2.1铝合金防撞拉手：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
2.2防锈锁具：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，牢固度6项检验结果均为符合，中性盐雾试验（NSS）：盐雾试验样品经≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；

3.烤漆：塑粉，隧道式静电喷塑工艺；
4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低；
	组
	143
	H1850*W900*D500mm
	

	10
	更衣长条凳
	1.面材：采用水性皮，经防虫、防腐处理，耐磨性强，透气性好；
2.泡绵：高弹力海绵；
3.框架：40*40cm ≥1.2mm厚钢管架；

钢管：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，乙酸盐雾（AASS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
	个
	36
	1000*350*450mm
	

	11
	咨询引导台
	1.采用ENF级板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³；
2.饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用钢板，浮雕细腻，质感明显。弧形轮廓采用数控热弯工艺一体成型，弧度误差控制在 ±1mm 以内，边缘线条圆润饱满，无尖锐棱角，兼顾美观与使用安全，内部采用加厚龙骨支撑结构，承重均匀分布，台面可稳定放置设备、展示品等物品，长期使用不易变形、开裂。
3.漆面：采用金刚漆，甲醛含量≤0.9mg/100g，采用专业五底三面烤漆工艺，底漆全部使用封闭漆，防止起皮、脱层、透底。
4.封边：采用 ≥2mmABS3D 激光镭射同色封边工艺，耐干热、耐磨、耐老化。

4.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023标准，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级；
★4.2胶粘剂：符合GB18583-2008、GB33372-2020标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯检测结果均为未检出，挥发性有机化合物（VOC）含量≤30g/L；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
5.五金配件：304不锈钢阻尼铰链、铝合金防撞拉手、三节静音滑动导轨

★5.1 304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，外观性能金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，中性盐雾（NSS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
5.2铝合金防撞拉手：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；

★5.3三节静音滑动导轨：符合QB/T2454-2013标准，耐久性商用型：循环次数为80000次，试验后，六项检测均为符合，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果均为符合，耐腐蚀18h检测结果为符合；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
	组
	1
	φ4500mm
	根据现场情况深化设计造型、接口节点等进行定制

	12
	咨询引导台
	1.采用ENF级板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³；
2.饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用钢板，浮雕细腻，质感明显。弧形轮廓采用数控热弯工艺一体成型，弧度误差控制在 ±1mm 以内，边缘线条圆润饱满，无尖锐棱角，兼顾美观与使用安全，内部采用加厚龙骨支撑结构，承重均匀分布，台面可稳定放置设备、展示品等物品，长期使用不易变形、开裂。
3.漆面：采用金刚漆，甲醛含量≤0.9mg/100g，采用专业五底三面烤漆工艺，底漆全部使用封闭漆，防止起皮、脱层、透底。
4.封边：采用 ≥2mmABS3D 激光镭射同色封边工艺，耐干热、耐磨、耐老化

4.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023标准，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级；
5.五金配件：不锈钢阻尼铰链、铝合金防撞拉手、三节静音滑动导轨

5.1 304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，外观性能金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，中性盐雾（NSS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；

5.2铝合金防撞拉手：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；

5.3三节静音滑动导轨：符合QB/T2454-2013标准，耐久性商用型：循环次数为80000次，试验后，六项检测均为符合，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果均为符合，耐腐蚀18h检测结果为符合；
	组
	2
	4800*600*750mm
	根据现场情况深化设计造型、接口节点等进行定制
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	咨询引导台
	1.采用ENF级板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³；
2.饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用钢板，浮雕细腻，质感明显。弧形轮廓采用数控热弯工艺一体成型，弧度误差控制在 ±1mm 以内，边缘线条圆润饱满，无尖锐棱角，兼顾美观与使用安全，内部采用加厚龙骨支撑结构，承重均匀分布，台面可稳定放置设备、展示品等物品，长期使用不易变形、开裂。
3.漆面：采用金刚漆，甲醛含量≤0.9mg/100g，采用专业五底三面烤漆工艺，底漆全部使用封闭漆，防止起皮、脱层、透底。
4.封边：采用 ≥2mmABS3D 激光镭射同色封边工艺，耐干热、耐磨、耐老化。

4.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023标准，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级；
5.五金配件：304不锈钢阻尼铰链、铝合金防撞拉手、三节静音滑动导轨

5.1 304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，外观性能金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，中性盐雾（NSS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；

5.2铝合金防撞拉手：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；

5.3三节静音滑动导轨：符合QB/T2454-2013标准，耐久性商用型：循环次数为80000次，试验后，六项检测均为符合，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果均为符合，耐腐蚀18h检测结果为符合；
	组
	4
	2400W*780D*1100Hmm
	根据现场情况深化设计造型、接口节点等进行定制
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	咨询引导台
	1.采用ENF级板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³；
2.饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用钢板，浮雕细腻，质感明显。弧形轮廓采用数控热弯工艺一体成型，弧度误差控制在±1mm 以内，边缘线条圆润饱满，无尖锐棱角，兼顾美观与使用安全，内部采用加厚龙骨支撑结构，承重均匀分布，台面可稳定放置设备、展示品等物品，长期使用不易变形、开裂。
3.漆面：采用金刚漆，甲醛含量≤0.9mg/100g，采用专业五底三面烤漆工艺，底漆全部使用封闭漆，防止起皮、脱层、透底。
4.封边：采用 ≥2mmABS3D 激光镭射同色封边工艺，耐干热、耐磨、耐老化。

4.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023标准，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级；
5.五金配件：304不锈钢阻尼铰链、铝合金防撞拉手、三节静音滑动导轨、不锈钢三合一偏心连接件

5.1 304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，外观性能金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，中性盐雾（NSS）：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；

5.2铝合金防撞拉手：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；

5.3三节静音滑动导轨：符合QB/T2454-2013标准，耐久性商用型：循环次数为80000次，试验后，六项检测均为符合，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果均为符合，耐腐蚀18h检测结果为符合；

★5.4不锈钢三合一偏心连接件：符合GB/T28203-2011、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥335N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥710N，经200h中性盐雾（NSS)试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP）为：10级；样品经850小时乙酸盐雾（ASS)试验后，1dm²内锈点个数为0，耐腐蚀等级为10级；
	组
	1
	φ2300mm
	根据现场情况深化设计造型、接口节点等进行定制
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	手动密集架
	1.轨道座≥3mm冷轧钢板，轨道≥20*20mm 实心 45#钢，表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成；
1.1冷轧钢板：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
2.底梁、轴承档、夹紧块≥3.0mm冷轧钢板整体焊接，钢性足，不变形；立柱≥1.5mm冷轧钢板，搁板承重≥80kg，满负荷 24 小时后屈挠度≦3mm，卸载后自动恢复，不得有裂纹及永久变形；
3.门面、侧护板、搁板、挂板 ≥2mm 冷轧钢板，顶板、门面、门框、门板、钢制侧护板 ≥1.0mm 冷轧钢板；
4.传动轴承 P204 E 级，万向灵活，具有耐压与耐磨性，实心轴Φ20，45#钢，连接钢管 ≥25*2.5mm 无缝钢管，铁滚轮 HT200铸铁，链轮 ZG45 滚齿精制，摩托车链条 FR420 Φ8.5节距 ≥12.7mm，传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，不出现失灵、打滑现象，滑荷重:≥1000kg/滑轮；
5.侧列锁定装置；防震，防尘装置，防尘板、顶板、防鼠板、≥1.0mm冷轧钢板，防倾倒装置≥3.0mm冷轧钢板，每列的接触面均需有缓冲及密封装置，具有良好的防震，防尘，防鼠，防光，防潮，防火功能；
	组
	252
	900*650*2400mm
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	货架
	1.主材：采用 1 级冷轧钢板模具加工成型，立柱≥2mm、横梁≥1.0mm，架体组装结实、坚固、层板高度自由调整；

1.1冷轧钢板：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
2.烤漆：表面采用塑粉：符合HG/T 2006-2022标准，涂膜外观符合标准要求，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；
3.工艺：采用二氧化碳气体保护焊、立柱与横梁采用卡扣式链接，无需螺丝，越用越牢固；
	组
	140
	H2000*W2000*D600mm
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	会议椅（核心产品）
	1.面材：网布，透气、耐磨、耐老化；
2.泡绵：高密度回弹泡绵，座面密度≥38kg/m³，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高；
3.扶手：固定扶手；
4.曲木板：采用多层柳桉木片纵横交错，高温热压而成；
5.脚架：壁厚≥2.0mm钢制脚架，后脚架带椅轮；
6.功能：可折叠、方便移动；
	把
	160
	620*410*815mm
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	茶水柜
	1.基材：选用板件为E0级中密度中纤板；

★1.1中密度纤维板：符合GB/T11718-2021、GB18580-2025、GB18584-2024标准，弹性模量≥3700MPa，静曲强度≥27MPa，内胶合强度≥0.57MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯实测结果均为未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.07mg/m³；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
2.面漆采用水性漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，五底三面工艺，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高；

★2.1油漆：符合GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，挥发性有机化合物VOC含量≤46g/L，游离甲醛实测结果为未检出；（提供带有CMA标识的第三方测试机构出具的检测报告）
3.工艺：柜身打磨圆润，温润流畅，处理细腻，其设计语言体现亲和之力。半圆形扣手槽的拉手。配置枪黑色铁脚。
4.功能配件：缓冲门铰，托底反弹导轨；
	个
	2
	1200W*400D*900Hmm
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	长条桌
	1.面材：基材采用E0级中密度纤维板：符合GB/T11718-2021、GB18580-2025、GB18584-2024标准，弹性模量≥3700MPa，静曲强度≥27MPa，内胶合强度≥0.57MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯实测结果均为未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.07mg/m³；

2.封边：厚度≥2mm
2.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级；

3.结构：采用1.5—3.0mm冷轧钢板，经过制模、落料、成型、焊接加工，采用喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防止表面生锈的工艺加工而成，坚固、耐用。
4.功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合百变功能；支持：前挡板；
	张
	60
	1200W*400D*755Hmm
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	主席台桌
	1.面材：基材采用E0级中密度纤维板：符合GB/T11718-2021、GB18580-2025、GB18584-2024标准，弹性模量≥3700MPa，静曲强度≥27MPa，内胶合强度≥0.57MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯实测结果均为未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.07mg/m³；

2.封边：厚度≥2mm

2.1封边条：符合GB/T24128-2018、GB/T31402-2023，抗菌性能：白色葡萄球、表皮葡萄球菌抗菌率均达到99.99%，防霉测试达到0级；

3.结构：主席位档板高≥600mm。带二个敞格。

4.颜色：可选
	张
	4
	1400W*450D*750Hmm
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	四门玻璃文件柜
	1.基材：1级冷轧钢板，厚度≥0.6mm
1.1冷轧钢板：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
2.五金：三节静音滑动导轨、防锈锁具

2.1三节静音滑动导轨：符合QB/T2454-2013标准，耐久性商用型：循环次数为80000次，试验后，六项检测均为符合，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果均为符合，耐腐蚀18h检测结果为符合；

2.2防锈锁具：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，牢固度6项检验结果均为符合，中性盐雾试验（NSS）：盐雾试验样品经≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
3.烤漆：塑粉，隧道式静电喷塑工艺；
4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。
	套
	10
	H1850xW900xD400mm
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	四门档案柜
	1.基材：1级冷轧钢板，厚度≥0.6mm

1.1冷轧钢板：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
2.五金：防锈锁具、铝合金防撞拉手

2.1防锈锁具：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，牢固度6项检验结果均为符合，中性盐雾试验（NSS）：盐雾试验样品经≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；

2.2铝合金防撞拉手：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；
3.烤漆：塑粉，隧道式静电喷塑工艺；

3.1塑粉：符合HG/T 2006-2022标准，涂膜外观符合标准要求，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；
4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。
	套
	100
	H1850xW900xD401mm
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	两门更衣柜
	1.基材：1级冷轧钢板，厚度≥0.6mm

1.1冷轧钢板：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
2.五金：防锈锁具、铝合金防撞拉手

2.1防锈锁具：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，牢固度6项检验结果均为符合，中性盐雾试验（NSS）：盐雾试验样品经≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；

2.2铝合金防撞拉手：符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验经≥48h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RP/外观评级RA）为：10级；
3.烤漆：塑粉，隧道式静电喷塑工艺；

3.1塑粉：符合HG/T 2006-2022标准，涂膜外观符合标准要求，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；
4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。
	套
	10
	H1850xW900xD402mm
	

	24
	五门文件更衣柜
	1.基材：1级冷轧钢板，厚度≥0.6mm

1.1冷轧钢板：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，盐雾试验：连续喷雾≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
2.五金：三节静音滑动导轨、防锈锁具

2.1三节静音滑动导轨：符合QB/T2454-2013标准，耐久性商用型：循环次数为80000次，试验后，六项检测均为符合，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果均为符合，耐腐蚀18h检测结果为符合；

2.2防锈锁具：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，牢固度6项检验结果均为符合，中性盐雾试验（NSS）：盐雾试验样品经≥48h，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%＜A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；
3.烤漆：塑粉，隧道式静电喷塑工艺；

3.1塑粉：符合HG/T 2006-2022标准，涂膜外观符合标准要求，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；
4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。
	套
	10
	H1850xW900xD403mm
	

	注：以上采购货物的数量为预估数量，货物数量根据现场布局情况确定，以最终交付验收数量为准，据实结算。


注：本项目核心产品为： 办公转椅、会议椅 
