项目概况

本项目为郑州市公安局经济技术开发区分局执法执勤车辆采购项目，A包拟采购警用商务车3辆；具体技术参数要求如下：

A包：（商务车七座）参数配置表

	功能分类
	配置描述
	数量

	底盘
	▲外形尺寸（mm）：≥5016*1909*1802

▲轴距（mm）：≤3000

▲轮距（前/后）（mm）：≥1643/1644
▲整备质量(kg)：≤2266
▲轴荷（kg）：1267/1526
▲油箱容积：≥66L
	1套

	动力配置
	▲发动机：排量≤1496ml，功率≤110kW
CLTC纯电续航里程(km)：≥135
▲燃料类型：汽油/电/混合动力
电池快充时间(30%-80%)：< 30min

CLTC综合续驶里程（km）：≥1536

▲百公里耗电量（kwh/100km）：≤19.1
▲油电综合燃料消耗量(L/100km)：≤3.55
▲电机最大扭矩（N.M）≥390

对外交流放电功率(kW)：≥6KW

▲发动机启停技术：配备发动机启停技术

▲电池预加热：有电池预加热功能
★排放标准：国六
变速箱：1档DHT混动专用变速箱
悬架：前麦弗逊式独立悬架/后多连杆式独立悬架
制动系统：前盘后盘
轮胎：225/60R18
	1套

	车辆功能配置
	车身结构：MPV

车门开启方式：平开门+侧滑门

车门数(个)：5

★座位数(个)：7

▲空调系统：三区自动空调、后排独立空调、车载空气净化器、车内PM2.5过滤装置

▲后备箱：电动后备箱带后备箱位置记忆功能

▲后备箱电源接口：12V电源接口
灯具：LED自动大灯

倒车监视系统：360度全景影像加透明底盘

车机显示屏：12.8寸中控屏
车机系统：智能车机系统
	1套

	车身颜色
	灰/银/白
	1套


二、商务要求 
1. 交货期：合同签订后20日历天内完成车辆交付、调试、验收。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.质量要求：合格，符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。

4.质保期：整车质保不少于三年或十万公里。

5.合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

6.采购资金的支付方式、时间（付款方式）：合同签订后，支付合同款项的 30%；全部货物验收合格，财政拨款到位后，支付至合同款项的 100%。
7.包装和运输（如有），须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准试行）〈快递包装政府采购需求标准试行）的通知》财办库﹝2020﹞123号）。

三、供货要求及售后培训 
（
一）供货及验收方案

项目实施进度安排：中标人须在合同签订后按照采购文件要求完成全部车辆的供货、交付及验收准备工作。中标人应编制项目实施进度计划表，明确各阶段工作内容、起止时间及责任人。

包装运输及存储：车辆运输应当使用封闭式运输车辆或采取有效的防护措施，确保车辆外观及内饰在运输过程中不受损伤。随车文件及配件应当使用防水、防潮包装，并适应远距离运输要求。中标人在车辆发运前应提前3个工作日书面通知采购人，告知发运时间、预计到达时间、运输方式、车辆清单等信息。

车辆交付及验收标准和流程：全部车辆运抵采购人指定地点，由采购人组织验收。中标人应在采购人经办人员在场情况下，共同对车辆进行到货验收，核对车辆产地、品牌、规格型号、数量及外观质量，填写《车辆到货验收记录》，双方签字确认。

供货保障措施：中标人应确保按时交货，如因中标人原因导致逾期交货的，按合同约定承担违约责任。中标人应提供制造商或总代理出具的供货保障承诺文件。

应急预案

自然灾害及恶劣天气应急预案：中标人须针对暴雨、暴雪、大风等恶劣天气条件下车辆运输、交付过程中可能出现的突发情况，制定应急预案，明确应急响应流程、责任人和处置措施。

车辆破损及突发故障应急预案：在车辆交付验收前，如发生车辆受损、故障等情形，中标人须提供应急处理方案，包括现场处置、车辆更换或修复的具体流程和时限。车辆在验收合格交付采购人之前的保管责任、保险责任由中标人承担。

质保期内重大质量问题应急处理方案：质保期内如发生批量性质量问题或重大质量缺陷，中标人应在24小时内派员到达现场，72小时内提出解决方案并实施。造成采购人无法正常使用车辆的，中标人应提供替代车辆或采取其他补救措施。

突发事件应急响应及处置流程：中标人应建立突发事件应急响应机制，明确从接到采购人通知到完成处置的全流程操作规范，包括响应时限、处置步骤、升级上报机制等。

质量保证措施

主要原材料及零配件质量保证措施：中标人所交付车辆须为全新、未经使用的合格产品，符合国家现行质量标准及环保要求。车辆零配件应使用原厂正品，不得使用翻新件或非原厂替代件。

车辆出厂检验标准及检测方法：车辆出厂前须通过制造商质量检验部门的检验，并出具整车出厂合格证，证明已通过厂家检验并符合国家标准。合格证应载明车辆型号、VIN码、检验日期等信息。

质量管理制度及品控流程：中标人应建立健全质量管理制度，包括原材料进货检验、生产过程质量控制、成品出厂检验等环节的管控措施，确保产品质量符合合同约定。

质量责任追究及追溯机制：中标人应建立质量追溯体系，确保每辆车均能追溯到生产批次、关键零部件来源等信息。因货物本身质量问题导致的故障或损坏，中标人应免费维修或更换零部件；造成损失的，应承担相应赔偿责任。

培训计划

培训对象及人员安排：中标人应针对采购人操作人员和管理人员制定分层次培训计划，明确培训责任人、培训讲师资质及人数要求。

培训内容及课程计划：培训内容须包括但不限于车辆基本结构及主要部件功能介绍、日常操作使用方法、日常维护保养要点、常见故障识别与排除方法、安全注意事项等。中标人应提供培训教材或用户手册，确保受训人员能够独立、安全操作车辆。

培训方式及时间安排：培训应在车辆交付时同步进行，可采用理论讲解与现场操作相结合的方式。培训时间应不少于4学时 ，确保每位受训人员均有实际操作机会。

培训目标及考核方式：培训目标应使受训人员达到独立、熟练使用车辆的水平。中标人应在培训结束后组织考核，考核合格标准由双方协商确定，并留存考核记录。

售后服务方案

售后服务网点布设及人员配置：中标人须在采购人所在地或邻近地区设有售后服务网点，配备专业维修技术人员及必要的维修设备。须明确售后服务总负责人姓名、职务、详细地址及联系方式。

配件及备品备件储备保障措施：中标人应保证质量保证期内维修所需的配件及备品备件供应，常用易损件应备有库存，确保及时更换。

质保期、维护时间、维护频率及故障响应时间及维修流程：（1）投标人可以再招标文件要求的基础上延长质保期；（2）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，确保沟通渠道畅通。质保期内出现质量问题时，投标人在收到采购人通知后2小时内响应，72小时内完成修理或调换。投标人未能在72小时内完成修理或调换的，应提供替代车辆或采取其他补救措施，保障采购人正常使用。（3）质保期内，投标人对所投产品提供每年不少于2次的巡检和维护保养（即每半年不少于1次），检查车辆使用状况，及时发现并处理潜在问题。每次巡检须形成书面记录（含检查项目、检查结果、处理措施、下次保养建议等），并经采购人确认，作为巡检履行的依据。

售后服务计划及售后人员配置（含售后服务总负责人姓名、职务、各网点详细地址和联系方式）。
四、其他要求

（一）质量要求

1.投标人须提供全新的、未使用过的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合国家（行业）标准与出厂标准。

3.货物质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担。投标产品必须注明品牌、型号，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量和生产进度，不允许提供“三无”产品。

4.货到现场并经采购人验收合格正式移交后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

（二）验收标准
1. 履约验收主体：郑州市公安局经济技术开发区分局。 

2. 履约验收时间：投标人提出验收申请之日起5日内，采购人组织验收。

3. 验收程序、方式和标准：
（1）投标人应在采购人经办人员在场情况下，共同对车辆及随车附件进行到货验收，核对产地、品牌、规格型号、数量及外观质量，投标人应提供完备的随车资料，包括但不限于整车出厂合格证、车辆一致性证书、机动车销售统一发票、随车工具清单、用户使用手册、保修手册、随车配件清单等，验收合格后，填写《车辆到货验收记录》，由双方签字确认。

（2）验收标准：按照国家有关规定以及采购人招标文件的技术、服务、商务及其他要求、投标人的投标文件及承诺、采购合同约定的标准进行验收。前述文件均未明确的，按国家或行业标准执行。

（3）验收合格条件：①技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求执行。

4. 验收其他事项：

（1）验收时发现货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定的情形，采购人应做出详细的现场记录或双方签署备忘录，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误、有关费用及违约责任由投标人承担，验收期限相应顺延。

（2）验收合格后，双方签署质量验收报告。

（3）验收时车辆应列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录。

（4）验收时需提供整车出厂合格证，证明已通过厂家检验并符合国家标准。

注：
1.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2.其他说明：

（1）招标文件“采购需求”技术参数中加★项及▲号项，投标人应提供相应证明材料（技术证明文件可采用产品官方宣传册、车型配置参数彩页、车型公告、CCC 认证参数页、系统配置数据表、图纸、检测报告等有效资料），应对证明材料的真实性负责，并承担相应的法律责任。其他技术指标在合同签订前及履行过程中，发现有虚假应标者，取消其中标资格并追究相应的法律责任及相应的赔偿。若技术证明材料为英文资料，应在参数对应位置加标下划线，并备注中文注释，未注释的，视为本条参数负偏差。

（2）投标文件“技术偏差表”中“备注”中须说明与每一条参数相对应的技术证明资料所在投标文件页码作为专家评审依据，投标人未提供或提供的每一条参数相对应的技术证明资料所在投标文件位置（具体响应参数以醒目方式标注）未说明或表述不清或证明资料内容不能有效反映出响应招标文件技术要求的，视为本条参数负偏差。
本项目为郑州市公安局经济技术开发区分局执法执勤车辆采购项目，B包拟采购警用SUV车12 辆，具体技术参数要求如下：

B包：（SUV车五座）参数配置表

	功能分类
	参数配置
	数量

	底盘
	外形尺寸(mm)：4600≤长＜4700

轴距(mm)：2695≤轴距≤2710

轮距(前/后)(m)：≥1640/1640

整备质量(kg)：≤1720

▲最小离地间隙(mm)：≥184
	

	动力配置
	发动机：排量≥1497ml

发动机进气形式：自然吸气

▲电机最大功率≥155kW

燃料类型：汽油/电/插电式混合动力

发动机最大扭矩(N·m）：135/4500

▲电机最大扭矩(N.M)：≥320

▲CLTC纯电续驶里程(km)：≥150KM

▲风阻系数：≤0.325

★排放标准：国六

▲悬架：前麦弗逊独立悬挂/后5连杆独立后悬挂

制动系统：通风盘式/盘式
	

	外观
	▲轮胎： ‌235/55 ≥19英寸轮毂
多维晶体LED远/近灯（高度可调）
低风阻尾翼 
★按照采购人需求进行警车喷涂定制 
	

	内饰
	▲车机显示屏：≥24英寸超宽屏

▲1.7㎡超广角光感天幕

一体式运动座椅

空调系统：自动恒温双区空调、后排独立出风口
	

	智能驾驶
	▲无钥匙进入功能
驾驶辅助系统：L2级全速自适应巡航
▲车机系统：智能车机系统
▲车机智能芯片-高通骁龙≥8155芯片
▲车机内存≥128GB
双音区语音精准识别系统
▲OTA迭代升级
手机互联（跨屏互联）
▲手机APP远程功能：充电管理、车灯控制
	

	功能配置
	★车辆类型：SUV
车门开启方式：平开门
★座位数(个)：5
▲扬声器数量：8
▲快充时间：≤21分钟
▲手机无线充电功率：50W
▲无钥匙进入功能 （不限方位）
倒车监视系统：≥540°立体环视影像、带透明底盘功能
▲道路救援呼叫
	


二、商务要求 
1. 交货期：合同签订后20日历天内完成车辆交付、调试、验收。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.质量要求：合格，符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。

4.质保期：整车质保不少于三年或十万公里。

5.合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

6.采购资金的支付方式、时间（付款方式）：合同签订后，支付合同款项的 30%；全部货物验收合格，财政拨款到位后，支付至合同款项的 100%。
7.包装和运输（如有），须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准试行）〈快递包装政府采购需求标准试行）的通知》财办库﹝2020﹞123号）。

三、供货要求及售后培训 
（
一）供货及验收方案

项目实施进度安排：中标人须在合同签订后按照采购文件要求完成全部车辆的供货、交付及验收准备工作。中标人应编制项目实施进度计划表，明确各阶段工作内容、起止时间及责任人。

包装运输及存储：车辆运输应当使用封闭式运输车辆或采取有效的防护措施，确保车辆外观及内饰在运输过程中不受损伤。随车文件及配件应当使用防水、防潮包装，并适应远距离运输要求。中标人在车辆发运前应提前3个工作日书面通知采购人，告知发运时间、预计到达时间、运输方式、车辆清单等信息。

车辆交付及验收标准和流程：全部车辆运抵采购人指定地点，由采购人组织验收。中标人应在采购人经办人员在场情况下，共同对车辆进行到货验收，核对车辆产地、品牌、规格型号、数量及外观质量，填写《车辆到货验收记录》，双方签字确认。

供货保障措施：中标人应确保按时交货，如因中标人原因导致逾期交货的，按合同约定承担违约责任。中标人应提供制造商或总代理出具的供货保障承诺文件。

应急预案

自然灾害及恶劣天气应急预案：中标人须针对暴雨、暴雪、大风等恶劣天气条件下车辆运输、交付过程中可能出现的突发情况，制定应急预案，明确应急响应流程、责任人和处置措施。

车辆破损及突发故障应急预案：在车辆交付验收前，如发生车辆受损、故障等情形，中标人须提供应急处理方案，包括现场处置、车辆更换或修复的具体流程和时限。车辆在验收合格交付采购人之前的保管责任、保险责任由中标人承担。

质保期内重大质量问题应急处理方案：质保期内如发生批量性质量问题或重大质量缺陷，中标人应在24小时内派员到达现场，72小时内提出解决方案并实施。造成采购人无法正常使用车辆的，中标人应提供替代车辆或采取其他补救措施。

突发事件应急响应及处置流程：中标人应建立突发事件应急响应机制，明确从接到采购人通知到完成处置的全流程操作规范，包括响应时限、处置步骤、升级上报机制等。

质量保证措施

主要原材料及零配件质量保证措施：中标人所交付车辆须为全新、未经使用的合格产品，符合国家现行质量标准及环保要求。车辆零配件应使用原厂正品，不得使用翻新件或非原厂替代件。

车辆出厂检验标准及检测方法：车辆出厂前须通过制造商质量检验部门的检验，并出具整车出厂合格证，证明已通过厂家检验并符合国家标准。合格证应载明车辆型号、VIN码、检验日期等信息。

质量管理制度及品控流程：中标人应建立健全质量管理制度，包括原材料进货检验、生产过程质量控制、成品出厂检验等环节的管控措施，确保产品质量符合合同约定。

质量责任追究及追溯机制：中标人应建立质量追溯体系，确保每辆车均能追溯到生产批次、关键零部件来源等信息。因货物本身质量问题导致的故障或损坏，中标人应免费维修或更换零部件；造成损失的，应承担相应赔偿责任。

培训计划

培训对象及人员安排：中标人应针对采购人操作人员和管理人员制定分层次培训计划，明确培训责任人、培训讲师资质及人数要求。

培训内容及课程计划：培训内容须包括但不限于车辆基本结构及主要部件功能介绍、日常操作使用方法、日常维护保养要点、常见故障识别与排除方法、安全注意事项等。中标人应提供培训教材或用户手册，确保受训人员能够独立、安全操作车辆。

培训方式及时间安排：培训应在车辆交付时同步进行，可采用理论讲解与现场操作相结合的方式。培训时间应不少于4学时 ，确保每位受训人员均有实际操作机会。

培训目标及考核方式：培训目标应使受训人员达到独立、熟练使用车辆的水平。中标人应在培训结束后组织考核，考核合格标准由双方协商确定，并留存考核记录。

售后服务方案

售后服务网点布设及人员配置：中标人须在采购人所在地或邻近地区设有售后服务网点，配备专业维修技术人员及必要的维修设备。须明确售后服务总负责人姓名、职务、详细地址及联系方式。

配件及备品备件储备保障措施：中标人应保证质量保证期内维修所需的配件及备品备件供应，常用易损件应备有库存，确保及时更换。

质保期、维护时间、维护频率及故障响应时间及维修流程：（1）投标人可以再招标文件要求的基础上延长质保期；（2）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，确保沟通渠道畅通。质保期内出现质量问题时，投标人在收到采购人通知后2小时内响应，72小时内完成修理或调换。投标人未能在72小时内完成修理或调换的，应提供替代车辆或采取其他补救措施，保障采购人正常使用。（3）质保期内，投标人对所投产品提供每年不少于2次的巡检和维护保养（即每半年不少于1次），检查车辆使用状况，及时发现并处理潜在问题。每次巡检须形成书面记录（含检查项目、检查结果、处理措施、下次保养建议等），并经采购人确认，作为巡检履行的依据。

售后服务计划及售后人员配置（含售后服务总负责人姓名、职务、各网点详细地址和联系方式）。
四、其他要求

（一）质量要求

1.投标人须提供全新的、未使用过的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合国家（行业）标准与出厂标准。

3.货物质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担。投标产品必须注明品牌、型号，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量和生产进度，不允许提供“三无”产品。

4.货到现场并经采购人验收合格正式移交后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

（二）验收标准
1. 履约验收主体：郑州市公安局经济技术开发区分局。 

2. 履约验收时间：投标人提出验收申请之日起5日内，采购人组织验收。

3. 验收程序、方式和标准：
（1）投标人应在采购人经办人员在场情况下，共同对车辆及随车附件进行到货验收，核对产地、品牌、规格型号、数量及外观质量，投标人应提供完备的随车资料，包括但不限于整车出厂合格证、车辆一致性证书、机动车销售统一发票、随车工具清单、用户使用手册、保修手册、随车配件清单等，验收合格后，填写《车辆到货验收记录》，由双方签字确认。

（2）验收标准：按照国家有关规定以及采购人招标文件的技术、服务、商务及其他要求、投标人的投标文件及承诺、采购合同约定的标准进行验收。前述文件均未明确的，按国家或行业标准执行。

（3）验收合格条件：①技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求执行。

4. 验收其他事项：

（1）验收时发现货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定的情形，采购人应做出详细的现场记录或双方签署备忘录，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误、有关费用及违约责任由投标人承担，验收期限相应顺延。

（2）验收合格后，双方签署质量验收报告。

（3）验收时车辆应列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录。

（4）验收时需提供整车出厂合格证，证明已通过厂家检验并符合国家标准。

注：
1.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2.其他说明：

（1）招标文件“采购需求”技术参数中加★项及▲号项，投标人应提供相应证明材料（技术证明文件可采用产品官方宣传册、车型配置参数彩页、车型公告、CCC 认证参数页、系统配置数据表、图纸、检测报告等有效资料），应对证明材料的真实性负责，并承担相应的法律责任。其他技术指标在合同签订前及履行过程中，发现有虚假应标者，取消其中标资格并追究相应的法律责任及相应的赔偿。若技术证明材料为英文资料，应在参数对应位置加标下划线，并备注中文注释，未注释的，视为本条参数负偏差。

（2）投标文件“技术偏差表”中“备注”中须说明与每一条参数相对应的技术证明资料所在投标文件页码作为专家评审依据，投标人未提供或提供的每一条参数相对应的技术证明资料所在投标文件位置（具体响应参数以醒目方式标注）未说明或表述不清或证明资料内容不能有效反映出响应招标文件技术要求的，视为本条参数负偏差。
