**采购内容及技术要求**

1. 技术要求

**第一标段：**

**1、升级改造4家镇级商贸中心，补齐商业设施短板。**

**建设目标：**发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，对芝田镇等4家镇级商贸中心进行数字化改造，使乡镇商贸中心基本能够满足周边居民的消费需求，推动商品零售、餐饮、娱乐、美容美发、维修、电商等业态融合发展。实现以点带面的多元化消费业态升级。

**主要内容：**

1. 升级改造4家镇级商贸中心，原则上每个商贸中心经营面积不低于1000㎡。

（2）根据实际需要，提升改造镇级商贸中心设备，提高业态服务完备化，打造数字化消费场景。

（3）定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。

**2、升级改造市级物流商贸仓改造（二期）**

**建设目标：**升级改造市级物流商贸配送中心二期，鼓励支持市级物流商贸配送中心与现有商贸配送、公共仓储等设施重组整合，实现优势互补、资源集聚，提升服务水平和运营效益。为商贸企业提供仓储、分拣、中转等服务，实现统仓共配等物流整合模式，在整合县域电商快递的基础上，搭载日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务。

**主要内容：**

（1）改造市级物流商贸配送中心二期2000平方米，升级园区基础设施，提升整体环境，升级改造后，使配送中心仓库进出方便，功能分区完善，物流车辆进出和装卸通畅。

（2）加强市级物流商贸配送中心日常运营指导、设备维护维修、入驻园区企业管理等日常服务，对商贸企业的业务指导等服务，解决企业经营中遇到的问题。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **芝田镇商贸服务中心** | | | | |
| **类目** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 便民服务设备 | 人脸识别储物柜 | 定制智能储物柜，主柜尺寸≥宽2160mm×深430mm×高1900mm，箱门尺寸≥宽277mm430×高281mm，冷轧钢板，静电喷塑处理，摄像头：清晰度≥1000TVL ，（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命可达100万次（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 食品加工设备 | 全自动剁块机 | 新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（含专车送货上门及人工上门安装等服务） | 台 | 1 |
| 陈列设备 | 定制蔬果架1 | 定制蔬果架，柜体总高度约850mm，单节尺寸800\*1200mm，铁质假底高度约350mm，厚度约1.2mm左右，铁质护栏高度约150mm，厚度约2.5mm左右。（包含运输及安装服务） | 节 | 4 |
| 定制蔬果架2 | 定制蔬果架，柜体总高度约850mm，单节尺寸800\*800mm，铁质假底高度约350mm，厚度约1.2mm左右，铁质护栏高度约150mm，厚度约2.5mm左右。（包含运输及安装服务） | 节 | 10 |
| 定制商品  促销台 | 定制商品促销台、尺寸≥1.2米\*0.8米 钢结构、喷灰色，木纹热转印，局部加固护栏，底部双开门，（包含运输及安装服务） | 组 | 10 |
| 冷链设备 | 岛柜 | 定制岛柜（冷冻柜），尺寸约：长2000\*宽1050\*高920(单位mm)，超大容量，运行达零下18度，加大加高设计品牌压缩机，纯铜管制冷，环保制冷剂，抗菌内胆，低噪音。（包含运输及安装服务） | 台 | 4 |
| 制冰机 | 品牌制冰机，尺寸≥长0.8米\*宽0.85米\*高1.7米，产冰量可达：300KG/24h左右。（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 风幕柜（定制） | 定制风幕柜：尺寸≥1875x850x2050mm，运行温度约3～8度左右，梯形层流风幕和背板出风技术，大展示面积，全铜管蒸发器制冷，品牌压缩机（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 饮料柜（定制） | 定制立式冷藏展示柜，制冷方式：风冷，冷柜温度需达5度-10度，单台尺寸约：长1100mm\*宽590mm\*高1950mm左右（包含运输及安装服务） | 台 | 3 |
| 冷库 （冷冻库） | 20平冷库（尺寸：长5米，宽4米，外高2.8米）（包含运输及安装服务） | 套 | 1 |
| 业务指导及巡站 | | 对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务，包括人流量、产品、服务、推广等，协助通过制定活动及促销宣传等，提高商贸中心知名度和影响力；对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训，包括不限于管理、营销、网络、电商等方面，提高员工的管理水平和业务技能，及时了解最新相关政策和趋势；定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。 | 项 | 1 |
| **涉村镇商贸服务中心** | | | | |
| **类目** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 便民服务设备 | 人脸识别储物柜 | 定制智能储物柜，主柜尺寸≥宽2160mm×深430mm×高1900mm，箱门尺寸≥宽277mm430×高281mm，冷轧钢板，静电喷塑处理，摄像头：清晰度≥1000TVL ，（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命可达100万次（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 自助打印复印证照一体机 | 自助打印复印证照一体机，机身采用1.2mm加厚钣金，内置保险管，高压保护，8寸触摸屏内置工控电脑，USB口可接U盘等，支持无线WIFI网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等（（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 食品加工设备 | 全自动剁块机 | 新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 面条机 | 智能触控一键出面，产能约150份/小时，出面速度约20秒/1份（含不锈钢面刀1把）（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 陈列设备 | 定制蔬果架2 | 定制蔬果架，柜体总高度约850mm，单节尺寸800\*800mm，铁质假底高度约350mm，厚度约1.2mm左右，铁质护栏高度约150mm，厚度约2.5mm左右（包含运输及安装服务） | 节 | 16 |
| 定制商品促销台 | 定制商品促销台、尺寸≥1.2米\*0.8米 钢结构、喷灰色，木纹热转印，局部加固护栏，底部双开门（包含运输及安装服务） | 组 | 8 |
| 冷链设备 | 岛柜 | 定制岛柜（冷冻柜），尺寸约：长2000\*宽1050\*高920(单位mm)，超大容量，运行达零下18度，加大加高设计品牌压缩机，纯铜管制冷，环保制冷剂，抗菌内胆，低噪音（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 制冰机 | 品牌制冰机，尺寸≥长0.8米\*宽0.85米\*高1.7米，产冰量可达：300KG/24h左右。（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 风幕柜  （定制） | 定制风幕柜：尺寸≥1875x850x2050mm，运行温度约3～8度左右，梯形层流风幕和背板出风技术，大展示面积，全铜管蒸发器制冷，品牌压缩机（含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 四门双温柜（橱柜） | 双温柜（橱柜），尺寸≥1200\*705\*1945MM，201标准板材，高效制冷系统，立体锁冷，电子温控，电加热除凝露（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 打包设备 | 真空机 | 功率：3.2kw，真空室尺寸：790\*650\*105，有效封口尺寸：700\*10/2，尺寸：1590\*795\*950，重量：260（含100真空泵1个）（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 捆扎机 | 规格：642\*354\*476MM，打包带宽约20/30MM左右(不通用)，电压频率约220V,50/60HZ，捆包尺寸：最大约473\*206MM、最小约30\*10MM左右，带盘：带卷纸芯内径约40MM左右，带卷外径约180MM左右，带卷宽度约20/30MM左右（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 业务指导及巡站 | | 对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务，包括人流量、产品、服务、推广等，协助通过制定活动及促销宣传等，提高商贸中心知名度和影响力；对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训，包括不限于管理、营销、网络、电商等方面，提高员工的管理水平和业务技能，及时了解最新相关政策和趋势；定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。 | 项 | 1 |
| **大峪沟镇商贸服务中心** | | | | |
| **类目** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 食品加工设备 | 全自动剁块机 | 新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 面条机 | 智能触控一键出面，产能约150份/小时，出面速度约20秒/1份（含不锈钢面刀1把）（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 冷链设备 | 岛柜 | 定制岛柜（冷冻柜），尺寸约：长2000\*宽1050\*高920(单位mm)，超大容量，运行达零下18度，加大加高设计品牌压缩机，纯铜管制冷，环保制冷剂，抗菌内胆，低噪音。（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 制冰机 | 品牌制冰机，尺寸≥长0.8米\*宽0.85米\*高1.7米，产冰量可达：300KG/24h左右。（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 风幕柜  （定制） | 定制风幕柜，尺寸≥1875x850x2050mm，运行温度约3～8度左右，梯形层流风幕和背板出风技术，大展示面积，全铜管蒸发器制冷，品牌压缩机（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 饮料柜  （定制） | 定制立式冷藏展示柜，制冷方式：风冷，冷柜温度需达5度-10度，单台尺寸约：长1100mm\*宽590mm\*高1950mm左右（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 四门双温柜（橱柜） | 双温柜（橱柜），尺寸≥1200\*705\*1945MM，201标准板材，高效制冷系统，立体锁冷，电子温控，电加热除凝露（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 打包设备 | 真空机 | 功率：3.2kw，真空室尺寸：790\*650\*105mm，有效封口尺寸：700\*10/2（含100真空泵1个）（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 捆扎机 | 规格：642\*354\*476MM，打包带宽约20/30MM左右(不通用)，电压频率约220V,50/60HZ，捆包尺寸：最大约473\*206MM、最小约30\*10MM左右，带盘：带卷纸芯内径约40MM左右，带卷外径约180MM左右，带卷宽度约20/30MM左右（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 业务指导及巡站 | | 对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务，包括人流量、产品、服务、推广等，协助通过制定活动及促销宣传等，提高商贸中心知名度和影响力；对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训，包括不限于管理、营销、网络、电商等方面，提高员工的管理水平和业务技能，及时了解最新相关政策和趋势；定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。 | 项 | 1 |
| **回郭镇商贸服务中心** | | | | |
| **类目** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 便民服务设备 | 人脸识别储物柜 | 定制智能储物柜，主柜尺寸≥宽2160mm×深430mm×高1900mm，箱门尺寸≥宽277mm430×高281mm，冷轧钢板，静电喷塑处理，摄像头：清晰度≥1000TVL ，（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命可达100万次（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 自助打印复印证照一体机 | 自助打印复印证照一体机，机身采用1.2mm加厚钣金，内置保险管，高压保护，8寸触摸屏内置工控电脑，USB口可接U盘等，支持无线WIFI网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 食品加工设备 | 全自动剁块机 | 新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 面条机 | 智能触控一键出面，产能约150份/小时，出面速度约20秒/1份（含不锈钢面刀1把）（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 陈列设备 | 定制蔬果架1 | 定制蔬果架，柜体总高度约850mm，单节尺寸800\*1200mm，铁质假底高度约350mm，厚度约1.2mm左右，铁质护栏高度约150mm，厚度约2.5mm左右。（包含运输及安装服务） | 节 | 2 |
| 定制蔬果架2 | 定制蔬果架，柜体总高度约850mm，单节尺寸800\*800mm，铁质假底高度约350mm，厚度约1.2mm左右，铁质护栏高度约150mm，厚度约2.5mm左右。（包含运输及安装服务） | 节 | 8 |
| 定制商品促销台 | 定制商品促销台、尺寸≥1.2米\*0.8米 钢结构、喷灰色，木纹热转印，局部加固护栏，底部双开门，（包含运输及安装服务） | 组 | 10 |
| 冷链设备 | 岛柜 | 定制岛柜（冷冻柜），尺寸约：长2000\*宽1050\*高920(单位mm)，超大容量，运行达零下18度，加大加高设计品牌压缩机，纯铜管制冷，环保制冷剂，抗菌内胆，低噪音。（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 制冰机  **（核心产品）** | 品牌制冰机，尺寸≥长0.8米\*宽0.85米\*高1.7米，产冰量可达：300KG/24h左右。（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 饮料柜（定制） | 定制立式冷藏展示柜，制冷方式：风冷，冷柜温度需达5度-10度，单台尺寸约：长1100mm\*宽590mm\*高1950mm左右（包含运输及安装服务） | 台 | 6 |
| 四门双温柜（橱柜） | 双温柜（橱柜），尺寸≥1200\*705\*1945MM，201标准板材，高效制冷系统，立体锁冷，电子温控，电加热除凝露，蜂窝板纸箱加顶底木架包装，底部带轮子移动更方便（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等） | 台 | 1 |
| 打包设备 | 真空机 | 功率：3.2kw，真空室尺寸：790\*650\*105mm，有效封口尺寸：700\*10/2（含100真空泵1个）（包含运输及安装服务） | 台 | 1 |
| 捆扎机 | 规格：642\*354\*476MM，打包带宽约20/30MM左右(不通用)，电压频率约220V,50/60HZ，捆包尺寸：最大约473\*206MM、最小约30\*10MM左右，带盘：带卷纸芯内径约40MM左右，带卷外径约180MM左右，带卷宽度约20/30MM左右（包含运输及安装服务） | 台 | 2 |
| 业务指导及巡站 | | 对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务，包括人流量、产品、服务、推广等，协助通过制定活动及促销宣传等，提高商贸中心知名度和影响力；对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训，包括不限于管理、营销、网络、电商等方面，提高员工的管理水平和业务技能，及时了解最新相关政策和趋势；定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。 | 项 | 1 |
| **市级物流商贸仓改造（二期）** | | | | |
| **名称** | | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 乳胶漆1 | | 办公室墙面所需乳胶漆两遍，粘附牢固无异味，含物料、人工、运输、喷涂等 | 平方 | 1250 |
| 地板砖 | | 地板砖规格600mm\*600mm，砖色与原地砖相近，含物料、人工、运输、安装等 | 平方 | 7.5 |
| LED平板灯 | | 成品定制（600mm\*600mm），强光面板灯，质量稳定，含物料、人工、运输、安装及部分灯光线路维护 | 个 | 116 |
| 水泥砂浆 | | 地沟修复所需水泥砂浆，地沟宽350mm深100mm长35800mm，含物料、人工、运输、安装等 | 米 | 35.8 |
| 防水涂料 | | 防水涂料两遍，粘附牢固无异味，裂缝处加盖聚酯布，含物料、人工、运输、喷涂等 | 平方 | 507.99 |
| 矿棉板 | | 轻钢龙骨框架，矿棉板（600mm\*600mm）饰面，含物料、人工、运输、安装等 | 平方 | 1798.2 |
| 乳胶漆2 | | 乳胶漆两遍，粘附牢固无异味，含物料、人工、运输、喷涂等 | 平方 | 1906 |
| 卷闸门 | | 成品定制（高2.5m\*2.2m），铁制卷闸门，铁皮厚度0.35mm，含物料、人工、运输、安装等 | 个 | 11 |
| 日常管理 | | 加强市级物流商贸配送中心日常运营指导、设备维护维修、入驻园区企业管理等日常服务，对商贸企业的业务指导等服务，解决企业经营中遇到的问题。 | 项 | 1 |

**注：**

**1.根据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》（郑财购[2019]8号）要求，自2019年9月起，根据生产生活类产品低挥发性有机物含量限值技术规范，在全市各级政府部门、国有企业采购项目中，必须采购使用低挥发性有机物含量涂料生产的家具。**

**2.所投家具挥发性有机物含量不高于以下标准：汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580克/升，600克/升、550克/升、550克/升。汽车修补漆即用状态下VOCs含量不高于540克/升，其中底色漆和面漆不高于420克/升)（按询价文件要求提供检测报告文件或其他证明材料；若采购产品为现场定制产品的需提供所使用材料的检测合格的证明文件或其他证明材料），若检测结果高于以上标准，其投标将被拒绝。**

（2）商务要求

2.1标段采购内容：1.升级改造4家镇级商贸中心，补齐商业设施短板。2.升级改造市级物流商贸仓改造（二期）

2.2交货安装调试期：自合同签订之日起90天完成

2.3质量要求：合格

2.4交货地点：采购人指定地点

2.5合同履行期限：详见交货期

2.6本项目是否接受联合体投标：否

2.7是否接受进口产品：否

2.8付款方式：合同签订后，甲方拨付合同总金额的50%作为乙方建设项目启动资金，剩余金额项目验收合格后一个月内一次性付清。

2.9包装要求：包装完整无损，包装内有使用说明及配件清单，包装上应有商标、批号、型号、生产地址等详细信息。商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。