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[bookmark: _GoBack]为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）及《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（豫财购〔2020〕8号）等有关规定，现将郑东新区纪检监察工委谈话场所录音录像系统存储扩容项目2026年9月采购意向公开如下：
[bookmark: 一采购意向表格]一、采购意向表格
	序号
	采购单位名称
	采购项目名称
	采购需求概况
	预算金额（万元）
	预计采购时间
	备注

	1
	郑州市纪委监委派出郑东新区纪检监察工委
	郑东新区纪检监察工委谈话场所录音录像系统存储扩容项目
	对机关谈话场所录音录像系统进行存储扩容改造，满足线上存储不少于1年的技术要求。（详见下文）
	80万元以内
	2026年9月
	


[bookmark: 二采购需求概况]二、采购需求概况
项目名称：郑东新区纪检监察工委谈话场所录音录像系统存储扩容项目
建设目标：对委机关”走读式”谈话场所录音录像系统进行存储扩容改造，满足线上存储不少于1年的技术要求。
（一）主要建设内容
1.存储扩容：增加1600TB左右的硬盘存储空间，采用单块不小于16TB的一线品牌企业级监控硬盘（如东芝、希捷、西数等品牌）。
2.硬件设备采购：配备所需的视频存储服务器、网络交换机、机柜等必要硬件设备。
3.系统适配改造：对原有视频监控系统进行接入及适配性改造，确保新增设备与现有15台大华牌视频监控录像机及存储服务器完全兼容，实现统一预览、录像、回放、管理等功能。
4.机房改造：在仅增设1组机柜的前提下，进行必要的机房环境及线路改造。
5.维保服务：提供不少于3年的设备质保及运维服务。
（二）技术指标要求
1.系统建设严格遵循以下国家及行业标准：GA/T 882-2014《讯问同步录音录像系统技术要求》;GB 50348《安全防范工程技术标准》;GB 50198《闭路电视监控系统工程技术规范》;GB/T 28181-2022《视频联网国家标准》;《中华人民共和国监察法》、《监察法实施条例》；《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。
2.录音录像线上存储时间不少于1年。
3.系统应支持数字水印加密技术，防止录像文件被非法篡改。
4.所有设备应具备安防产品3C认证。
5.系统应支持7×24小时不间断连续录制，具备掉电重启后数据完整性保障能力。
6.硬盘采用RAID冗余技术，支持数据备份与快速恢复。
7.系统应具备权限分级管理、操作日志审计等功能。
（三）供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的，参加政府采购活动应当具备的供应商必要条件。
2.未被”信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。
3.具有有效的涉密信息系统集成资质（乙级及以上）。
[bookmark: 三联系方式]三、联系方式
采购人信息：
郑州市纪委监委派出郑东新区纪检监察工作委员会
地址：郑州市郑东新区龙翔三街如意湖东七街交叉口东南角
联系人：杨先生
联系电话：0371-67179304
[bookmark: 四补充说明]电子邮箱：dongqujiwei@163.com
四、补充说明
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
郑东新区纪检监察工委
2026年8月
