{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["狼城岗镇2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务）项目申报入库统计表"]
["序号","项目名称","项目类型","建设性质","实施地点","建设内容","投资概算（万元）","预期绩效目标","利益联结机制","实施期限","责任单位"]
[1,"狼城岗镇北堤村花卉组培室建设项目","产业\n项目","新建","狼城岗镇北堤村","新建花卉组培中心1栋，建筑面积约2000㎡及配套设施设备。包含:净化设备，升降温设备，操作设备等。",450,"1、产出指标：新建花卉组培中心一栋，建筑面积约2000㎡及配套设施设备。2、效益指标：项目建成后采取租赁经营的方式，可增加村集体收入约13.5万元以上，为周边群众提供约50名就近就业岗位，每人每年可增加收入约3.6 万元。3、满意度指标：服务对象满意度98%。","项目建成后产权归村集体所有：一、采取租赁经营的方式，预计每年增加村集体收入13.5万元以上，主要用于本村建档立卡户、村内公益事业及其它民生事业的发展。二、为全镇建档立卡户及周边群众提供就近就业岗位，优先吸纳建档立卡户参与务工，增加其可持续稳定收入，预计可带动每人每年增加收入约3.6 万元。三、带动我镇建档立卡户及周边群众学习花卉种植技术，实现就近就业，稳定增收，形成创业带就业，产业促就业的格局。","2026年1-12月","狼城岗镇北堤村"]
[2,"狼城岗镇北堤村蝴蝶兰育种及科普展示温室项目","产业\n项目","新建","狼城岗镇北堤村","新建6000平方米蝴蝶兰育种及科普展示温室",450,"1、产出指标:新建6000平方米蝴蝶兰育种及科普展示温室；2、效益指标：项目建成后采取租赁经营的方式，可增加村集体收入约13.5万元以上，预计每年培育20-30个蝴蝶兰自有新品种，助力河南花卉品牌建设。可直接提供预计10个就业岗位，通过“岗位+培训”模式提升当地农民技能与年收入约3.6 万元。同时面向青少年开展农业科普教育，实现经济与社会效益双赢；3、满意度指标：服务对象满意度98%。","项目建成后产权归村集体所有：一、采取租赁经营的方式，预计每年增加村集体收入13.5万元以上，主要用于本村建档立卡户、村内公益事业及其它民生事业的发展。二、通过提供预计10个稳定岗位并实施免费技能培训，直接提升当地群众务工专业技能及务工工资收入每人每年约3.6 万元，提高群众满意度。","2026年1-12月","狼城岗镇北堤村"]
[3,"狼城岗镇北堤村农田电网建设项目","基础设施","新建","狼城岗镇北堤村","新建200KVA变压器2座及配套高压线900米，低压线路1500米。",50,"1、产出指标：新建200KVA变压器2座及配套线路设施；2、效益指标：项目建成后，可改善200亩耕地用电条件，为群众的耕地用电提供方便；3、满意度指标：服务对象满意度98%。","项目建成后产权归村集体所有：一、可以有效解决北堤村200亩耕地用电问题，提高群众满意度。二、改善北堤村200多户群众耕地用电条件。","2026年1-12月","狼城岗镇北堤村"]
[4,"狼城岗镇南仁村村内道路建设项目","基础设施","新建","狼城岗镇南仁村","新建村内道路113条，总长度9276米，总面积32051.6平方米，路面3米宽的112条，长7164.2米；路面5米宽的1条，2111.8米，厚20厘米，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",480.8,"1、产出指标：新建村内道路113条，总长度9276米，总面积32051.6平方米；2、效益指标：项目建成后，可改善全村群众的出行条件和生产生活，为群众的出行提供方便；3、满意度指标：服务对象满意度98%。","项目建成后产权归村集体所有：一、可以有效解决南仁村道路泥泞坑洼不平等问题。二、改善南仁村群众生产生活。","2026年1-12月","狼城岗镇南仁村"]
[5,"狼城岗镇南仁村田间道路建设项目","基础设施","新建","狼城岗镇南仁村","新建田间生产道路8条，总长度5192米，总面积20768平方米，路面宽4米，厚20厘米，路基为18cm厚6%水泥稳定土。",311.52,"产出指标：新建田间生产道路8条，总长度5192米，总面积20768平方米；效益指标：项目建成后，可改善群众的出行条件和农作物的运输条件，为群众的出行提供方便；满意度指标：服务对象满意度98%。","项目建成后产权归村集体所有：一、可以有效解决南仁村道路泥泞坑洼不平等问题，提高农作物运输率。二、改善南仁村群众农作物运输条件。","2026年1-12月","狼城岗镇南仁村"]
[6,"狼城岗镇南仁村机井建设项目","基础设施","新建","狼城岗镇南仁村","新建机井38眼：西区13眼、中区10眼、东区15眼，井深45米。",235,"1、产出指标：新建机井38眼；2、效益指标：可改善南仁村耕地灌溉条件，为南仁村的耕地灌溉提供方便；3、满意度指标：服务对象满意度98%。。","项目建成后产权归村集体所有：一、可以有效解决南仁村灌溉难等问题，提高农作物增收。二、改善南仁村群众用水条件。","2026年1-12月","狼城岗镇南仁村"]
[7,"狼城岗南仁村变压器建设项目","基础设施","新建","狼城岗镇南仁村","新建200KVA变压器1座及配套设施。",15,"1、产出指标：新建200KVA变压器1座及配套设施；2、效益指标：项目建成后，可改善南仁村耕地用电条件，为南仁村的耕地用电提供方便；3、满意度指标：服务对象满意度98%。。","项目建成后产权归村集体所有：一、可以有效解决南仁村耕地用电问题，提高群众满意度。二、改善南仁村农业用电条件。","2026年1-12月","狼城岗镇南仁村"]
[8,"狼城镇辛庄\n村村内道路\n建设项目","基础\n设施","新建","狼城岗镇\n辛庄村","新建村内道路35条，总长度3945米，总面积14220平方米，其中：宽3米道路20条，总长度2172米，面积6516平方米；宽4米道路10条，总长度1161米，面积4644平方米；宽5米道路5条，总长度612米，面积3060平方米。厚20厘米，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",213.3,"1、产出指标：新建村内道路35条，总长度3945米，总面积14220平方米；2、效益指标：项目建成后可改善850余户群众的出行条件和村内道路坑洼不平泥泞问题，为群众的出行提供了方便；3、满意度指标：服务对象满意度99%。","项目建成后产权规村集体所有。一、可以有效解决辛庄村村内道路泥泞坑洼不平等问题。二、改善辛庄村村内850余户群众出行及生产运输条件。\n","2026年\n1-12月","狼城岗镇\n辛庄村"]
[9,"狼城岗镇太平堤村雨水管道建设项目","基础设施","新建","狼城岗镇太平堤村","新修雨水管道1700米，使用常规HDPE双壁波纹管管道口径DN500毫米。",49.1,"1、产出指标：新修雨水管道1700米，使用常规HDPE双壁波纹管管道口径DN500毫米。2、效益指标：项目建成后可有效解决太平堤村村内积水等问题。3、满意度指标：服务对象满意度98％.","项目建成后产权归村集体所有：一、可以有效解决太平堤村村内积水问题，保障村民房屋、农田及财产安全，降低雨水灾害损失。进一步提升村民出行条件。二、通过完善排水功能提升村庄整体环境为人居环境整治奠定基础 ，提升群众幸福指数。","2026年1-12月","狼城岗镇太平堤村"]
[10,"狼城岗镇瓦坡村雨水管网建设项目","基础设施","新建","狼城岗镇瓦坡村","新修混凝土结构雨水下水道7500米。",160,"1、产出指标：新修混凝土结构雨水下水道7500米。2、效益指标：项目建成后可有效解决瓦坡村村内积水等问题。3、满意度指标：服务对象满意度98％.","项目建成后产权归村集体所有：一、可以有效解决瓦坡村村内积水问题，保障村民房屋、农田及财产安全，降低雨水灾害损失。进一步提升村民出行条件。二、通过完善排水功能提升村庄整体环境为人居环境整治奠定基础 ，提升群众幸福指数。","2026年1-12月","狼城岗镇瓦坡村"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}